**玄武岩新型建材一期绿化工程**

**清单编制说明**

一、工程概况

玄武岩新型建材一期绿化工程，包含：整理绿化用地，乔木、灌木栽植,养护等，绿化施工保养采用二类标准，养护期为一年。具体详见工程量清单及建设单位提供的施工图纸。

**二、招标范围**

依据招标人提供的施工图纸及本工程工程量清单中的所有内容。

**三、编制依据**

1、招标人提供的施工图纸

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

4、2018版《安徽省建设工程费用定额》；

5、2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

6、2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

7、2018版《安徽省建设工程计价定额（共用册）》等其他相关定额；

8、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》

9、截止2023年1月省、市有关政策性调整文件；

**四、取费标准：**

执行2018版《安徽省建设工程费用定额》及相关调整文件。

**五、有关说明**

1、 投标人必须自行勘察现场，因投标人未勘察现场而增加的费用由投标人承担。

2、除已列清单外，栽植基肥、透气管、防冻、遮阳等其他措施不单独列项，投标人报价时应予充分考虑。

3、机械进出场费用不单独列项，投标人报价时结合自身及实际情况综合考虑，结算时不予调整。

4、苗木成活期养护按一个月计算。苗木保存养护采用二级养护，养护期按11个月计算。如遇到死苗，由中标单位补种，补种的苗木从补种之日起养护期顺延一年，直至苗木全部成活；

**六、材料价格、暂列金额及暂估价**

1、本次材料价格执行滁州市建设工程造价管理站发布的2022年6月信息价不含税价,信息价没有的材料价格以市场询价确定。

2、本工程不设暂列金额。